**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών OMOIΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜRI**

* Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>
* Μάρ 20 τις 1:19 μ.μ.

Προς

* bioiatriki2002@yahoo.com

**Κύριο μέρος μηνύματος**

Aξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

Eπειδή όλα τα ζητούμενα , δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ταυτόχρονα με ένα μόνο ομοίωμα και σε μαγνητικούς τομογράφους 1,5 Tesla και σε μαγνητικούς τομογράφους 3 Τesla,

προτείνουμε να διαμορφωθούν  οι κάτωθι προδιαγραφές ως  εξής:

Α 1. Oμοίωμα ή ομοιώματα (σετ ομοιωμάτων) κατάλληλα για τον ποιοτικό……Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαγνητικούς τομογράφους 1,5 Τesla και 3 Τesla, δηλ. ένα τουλάχιστον από αυτά να

περιέχει κατάλληλο υγρό-γέλη (π.χ. agar) ώστε να μπορούν να γίνουν στα 3Τ οι έλεγχοι ομοιογένειας,SNR κλπ με βάση τις απαιτήσεις της AAPM Rep. 100 “Acceptance & Quality Assurance procedures for MRI facilities”, 2010

B 9.  Πιστοποίηση CE 93/42 EEC, ACR MRI Accreditation Program, AAPM Rep. 100 “Acceptance & Quality Assurance procedures for MRI facilities”, 2010

Eπίσης πρόκειται για ομοίωμα και όχι για ηλεκτρική-ηλεκτρονική συσκευή και επομένως δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή αναλώσιμα για την λειτουργία του.

Ο Ειδικός όρος Γ3 πρέπει να παραληφθεί.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director-RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600, Fax:+ 30-210-6800350